|  |  |
| --- | --- |
| *Konfigurace notebook* | *Specifikace – minimální požadavek zadavatele* |
| Display | *Dotykový 13,3“ QHD+, rozlišení 3200x1800,*  *IPS, LED podsvícení, matný, antireflexní, svít. min. 350nitů* |
| Konstrukce | *Odolná, rám displeje z odolného materiálu (kov, carbon, ..)*  *(odolnost testovaná min. podle mezinárodního testu MIL-STD 810G)*  *Tzv. Funless – bezvětráková konstrukce*  *Váha max. 1,20kg* |
| Procesor | *CPU Intel 5. generace, Dual Core m5, TDP max. 4,5W, frekvence min. 2,8GHz, podpora vPro a bezvětrákové konstrukce šasí*  *Nebo obdobné* |
| Operační paměť | *Min. 8 GB v kombinaci 1x8GB, min. 1866 MHz,*  *min. 2 sloty, možnost rozšíření na 16 GB RAM* |
| Pevný disk | *min. 256GB SSD disk* |
| Optická mechanika | *Není požadována* |
| Grafická karta | *Integrovaná, min. výkonově na úrovni Intel HD 515 nebo obdobné* |
| Síťová karta | *Integrovaná, rychlost 10/100/1000 Mbit/s, RJ45, Wake on LAN, nebo možné i přes adaptér přes USB-C port* |
| Zvuková karta | *Integrovaná, int. HQ stereo reproduktory* |
| Kamera, mikrofon | *Integrovaná HD kamera a mikrofon* |
| Vstupní a výstupní porty a sloty | *USB: min. 2x USB-C Thunderbolt + min. 1x USB 3.0 napájený*  *Grafika: microHDMI nebo mDP*  *Audio: Line-in/Line out (možno též sluchátka/microphon combo jack)*  *3x M.2 rozšiřující slot (SSD, modemy, …)*  *Interní čtečka paměť. karet SD 4.0, vč. SDXC* |
| Bezdrátové technologie | *interní - Intel Dual Band Wireless 802.11 ac/a/b/g/n 2x2*  *+ Bluetooth 4.1 nebo obdobné*  *Podpora Miracast technologie bezdr. přenosu obrazu*  *LTE modem, vč. integrované antény a SIM slot přístupný z vnější strany nb* |
| Klávesnice | *Česká podsvícená, odolná proti polití + multi-touchpad* |
| Baterie | *S výdrží min. 10hodin (dle Mobile Mark 2014 battery life benchmark test)* |
| Zabezpečení | *Integrovaná technologie TPM min. 1.2, možnost zaheslování HDD a BIOS*  *Interní čtečka čipových karet SmartCard*  *Interní čtečka otisků prstů* |
| Systém vzdálené správy | *Intel vPro* |
| Operační systém | *Microsoft Windows 7 Pro 64-bit, CZ, OEM, předinstalovaný na pevném disku, vč. licence na Win10 Pro 64bit CZ* |
| Záruka | *Min. 36 měsíců na celou sestavu typu Next Business Day on side, Servis je poskytován výrobcem zařízení jeho technikem na místě u zákazníka.* |
| Způsob provádění záručního servisu a podpory | *Jediné kontaktní místo pro hlášení poruch v celé ČR, servisní střediska pokrývající celé území ČR, Podpora prostřednictvím Internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadané sériové číslo zařízení* |
| Příslušenství |  |
| Brašna | *Přes rameno s popruhem velikosti pro notebook max. 14“, min. 2 oddělené oddíly na zip, ideálně stejné značky jako notebook* |
| Dokovací základna |  |
| Připojení | *Připojení přes jeden kabel s konektorem typu USB-C s vlastním zdrojem* |
| Display výstupy | *Min. 1x HDMI, VGA a mDP* |
| Vstupní a výstupní porty a  sloty | *Síť LAN RJ45*  *USB: Min. 5x, z toho min. 3x USB 3.0, min. 1x napájený*  *Audio: Line-in/Line out* |

|  |  |
| --- | --- |
| *Konfigurace tenký klient* | *Specifikace – minimální požadavek zadavatele* |
| Typ jednotky | *Tenký klient s podporou Citrix, vč. HDX, Standard Windows Embedded  Aktivní RemoteFX, Vmware* |
| Procesor | *Dvoujádrový, s výkonem min. 808 bodů v programu Passmark CPU Mark* |
| Operační paměť | *4 GB RAM DDR3 1333MHz + 16 GB Flash (s podporou až 64GB Flash)* |
| Grafická karta | *integrovaná, podpora Dual display min. 1920x1200@60 Hz* |
| Porty | *Min. 1 konektor USB 3.0 vpředu Min. 3 konektory USB 2.0, z toho min. 2 vpředu* |
| *Min. 1 konektor jack pro vstup mikrofonu a výstup sluchátek (možno i sdružený combo jack 3,5mm)* |
| *Min. 1 x RJ-45 pro Ethernet 10/100/1000 Mb/s* |
| *Min. 2 x DVI-I s podporou rozlišení min. 1920x1200/60Hz, vč. adapteru DVI na VGA* |
| Provedení | *Max. výška 200 mm* |
| *Max. šířka 70 mm* |
| *Max. hloubka 120 mm* |
| *interní reproduktor* |
| *Zabudovaný bezpečnostní slot Kensington* |
| Klávesnice USB | *CZ/US, včetně numerické části - min. 101 kláves se čtečkou čipových karet stejného výrobce jako základní jednotka* |
| Myš USB | *Laserová s kolečkem, kompatibilní se základní sestavou* |
| Operační systém | *Windows Embedded Standard 7* |
| Vzdálená správa | *Možnost centrální vzdálené správy z management konzole* |
| Záruka | Min. 36 měsíců na celou sestavu typu Next Business Day on side, Servis je poskytován výrobcem zařízení jeho technikem na místě u zákazníka. |
| Způsob provádění záručního servisu a podpory | Jediné kontaktní místo pro hlášení poruch v celé ČR, servisní střediska pokrývající celé území ČR, Podpora prostřednictvím Internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadané sériové číslo zařízení |